**Правила**

**безопасности при пользовании газом**

- Необходимо проверять тягу в дымоходе и вентиляционном канале, при ее отсутствии категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.

– Нельзя перекрывать вентиляционные каналы.

– Необходимо периодически проверять оголовки дымоходов, чтобы не допускать их обмерзания и закупорки.

– Нельзя самостоятельно устанавливать, ремонтировать газовое оборудование и вмешаться в его работу.

– Нельзя использовать включенную газовую плиту для обогрева помещений.

– Необходимо проветривать помещение перед включением и во время работы газовых приборов

– Нельзя оставлять работающие газовые приборы без присмотра.

– По окончании пользования газом необходимо закрывать краны на газовых приборах и перед ними.

**Если вы почувствовали запах газа немедленно позвоните в аварийную службу вашей газораспределительной организации, по телефону 104 или 112.**

- Откройте окна

- Закройте вентили на газопроводах и кранах приборов.

- Не зажигайте огонь, не курите, не пользуйтесь электроприборами.

- Покиньте помещение и дожидайтесь приезда газовиков.

Не забывайте своевременно заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования. Его отсутствие может стать основанием для прекращения подачи газа.

При выполнении профилактических работ газовики обязательно оценивают техническое состояние установленного газового оборудования, определяют необходимость его замены или ремонта, проверяют герметичность соединений, оголовки дымоходов, тягу в дымовых и вентиляционных каналах – делают все возможное, чтобы предотвратить аварийные ситуации.